<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="74.91" y2="0" width="0.25" layer="20"/>
<wire x1="74.91" y1="0" x2="74.91" y2="80.95" width="0.25" layer="20"/>
<wire x1="74.91" y1="80.95" x2="0" y2="80.95" width="0.25" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80.95" x2="0" y2="0" width="0.25" layer="20"/>
<text>PC3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="avr-7">
<packages>
<package name="AVR-ISP-6">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; JTAG 6 Pin, 0.1" Straight</description>
</package>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<packages>
<package name="SE13">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gabor-lib">
<packages>
<package name="D1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="DPACK">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(Motorola)</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="MINI_MELF-0204W">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC3715&lt;/b&gt; Wave Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="153CLV-0505">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="L3225M">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
molded</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lcd_2x16_led_backlight">
<packages>
<package name="HY-1602F">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>&lt;b&gt;TO-236&lt;/b&gt; ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<packages>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gabor">
<packages>
<package name="CA6V">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; ACP Spain&lt;p&gt;
Model CA6 STD</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="351">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, same as G5 V-2, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="avr-7" package="TQFP32-08" value="ATmega8/88/168/328-PU"/>
<element name="JP1" library="avr-7" package="AVR-ISP-6" value="AVR-ISP-6VERT"/>
<element name="TP1" library="solpad" package="SE13" value="SE13"/>
<element name="TP2" library="solpad" package="SE13" value="SE13"/>
<element name="TP3" library="solpad" package="SE13" value="SE13"/>
<element name="LM385" library="gabor-lib" package="SO08" value="2.5V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="MINI_MELF-0204W" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="470k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="MINI_MELF-0204W" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="470k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="MINI_MELF-0204W" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="470k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD1" library="lcd_2x16_led_backlight" package="HY-1602F" value="LCD_2X16_SIL"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="33-270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="gabor" package="CA6V" value="10K"/>
<element name="C1" library="resistor" package="C1206" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="C1206" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49UP" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C4" library="resistor" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="resistor" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L3225M" value="10µH"/>
<element name="R12" library="rcl" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="resistor" package="C1206" value="4,7n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="gabor-lib" package="D1206" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="SOT23-BEC" value="BC857CSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847CSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847CSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="33k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-jack" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+" library="solpad" package="SE13" value="SE13"/>
<element name="-" library="solpad" package="SE13" value="SE13"/>
<element name="D2" library="diode" package="MINIMELF" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="resistor" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="153CLV-0505" value="2,2µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="C10" library="resistor" package="C1206" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R1206" value="27k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R1206" value="27k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R1206" value="10K"/>
<element name="IC2" library="gabor-lib" package="DPACK" value="LF50CDT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="gabor" package="CA6V" value="220R"/>
<element name="UART/PC3" library="solpad" package="SE13" value="SE13"/>
<element name="K1" library="relay" package="351" value="RY5W-K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="T3" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC847CSMD"/>
<element name="R20" library="rcl" package="R1206" value="4,7k"/>
<element name="D3" library="gabor-lib" package="D1206" value="1N4148"/>
<element name="R21" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="R22" library="rcl" package="R1206" value="0R"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="LM385" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="16"/>
<contactref element="LCD1" pad="5"/>
<contactref element="LCD1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="TP1" pad="MP"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="P1"/>
<contactref element="K1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="TP2" pad="MP"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="O2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="TP3" pad="MP"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="O1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LM385" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="LCD1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="LCD1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="LCD1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="LCD1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LCD1" pad="15"/>
<contactref element="R19" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LCD1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AGND">
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="Q2" pad="B"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="+" pad="MP"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+UB">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="LCD1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="UART/PC3" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="K1" pad="16"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="-" pad="MP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
